{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["地下水监测","土壤监测"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水监测","index":0,"n_rows":45,"n_cols":13,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,5,0],[2,1,5,2],[2,3,2,4],[2,12,5,12],[3,3,3,4],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州市环境卫生管理中心焚烧综合处置中心2025年度土壤和地下水检测结果"]
["一、地下水检测结果"]
["序号","监测因子",null,"样品编号",null,"HJ2526160001","HJ2526160002","HJ2526160003","HJ2526160004","HJ2526170001","HJ2526170002",null,"Ⅳ类水质标准限值"]
[{"$nulls":3},"样品状态",null,"微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑"]
[{"$nulls":3},"单位","检出限","W0","W1","W2","W3","W2","W3"]
[{"$nulls":5},"/","/","第一次","第一次","第二次","第二次"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",6.6,{"v":7,"d":"7.0"},7.5,7.6,{"v":8,"d":"8.0"},7.7,null,"5.5-9.0"]
[2,"嗅和味",null,"/","/","无","无","无","无","无","无",null,"无"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/","无","无","无","无","无","无",null,"无"]
[4,"浑浊度",null,"NTU","/",13,87,235,88,127,80,null,"≤10"]
[5,"色度",null,"度",5,"ND",25,30,30,15,15,null,"≤25"]
[6,"溶解性总固体",null,"mg/L",15,495,794,660,420,643,534,null,"≤2000"]
[7,"高锰酸盐指数（耗氧量）",null,"mg/L",0.4,2.4,{"v":2,"d":"2.0"},2.2,{"v":2,"d":"2.0"},0.8,0.7,null,"≤10"]
[8,"氰化物",null,"mg/L",0.002,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.1"]
[9,"总硬度",null,"mg/L",{"v":5,"d":"5.0"},366,502,430,242,476,425,null,"≤650"]
[10,"挥发酚",null,"mg/L",0.0003,"9*10-4","9*10-4","7*10-4","8*10-4","1.2*10-3","1.1*10-3",null,"≤0.01"]
[11,"氨氮",null,"mg/L",0.025,0.034,0.058,0.052,0.043,0.157,0.074,null,"≤1.5"]
[12,"硫化物",null,"mg/L",0.003,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.1"]
[13,"阴离子表面活性剂",null,"mg/L",0.05,0.062,0.056,0.054,"ND","ND","ND",null,"≤0.3"]
[14,"碘化物",null,"mg/L",0.002,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.5"]
[15,"氟化物（氟离子）",null,"mg/L",0.006,0.391,0.674,0.376,0.376,0.428,0.426,null,"≤0.1"]
[16,"氯化物（氯离子）",null,"mg/L",0.007,8.54,105,81.2,65.2,83.9,104,null,"≤350"]
[17,"硫酸盐（硫酸根）",null,"mg/L",0.018,82.8,111,75.7,13.8,73.8,{"v":16,"d":"16.0"},null,"≤350"]
[18,"硝酸盐氮（以氮计）",null,"mg/L",0.08,0.61,"ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤30"]
[19,"亚硝酸盐氮（以氮计）",null,"mg/L",0.003,"ND","ND","ND","ND","ND","8*10-3",null,"≤4.8"]
[20,"六价铬",null,"mg/L",0.004,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.1"]
[21,"铁",null,"mg/L",0.01,0.19,0.02,0.04,0.04,0.01,0.02,null,"≤2.0"]
[22,"锰",null,"mg/L",0.01,0.07,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.03,"ND",0.09,"ND",null,"≤1.50"]
[23,"铝",null,"mg/L",0.009,"ND",0.019,0.032,0.067,0.012,0.054,null,"≤0.50"]
[24,"钠",null,"mg/L",0.03,18.5,39.4,{"v":50,"d":"50.0"},44.9,46.6,{"v":42,"d":"42.0"},null,"≤400"]
[25,"汞",null,"mg/L",0.04,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","≤0.002"]
[26,"砷",null,"mg/L",0.0003,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.05"]
[27,"硒",null,"mg/L",0.0004,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.10"]
[28,"铜",null,"mg/L",0.04,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤1.50"]
[29,"锌",null,"mg/L",0.009,0.033,0.022,"ND","ND",0.078,0.048,null,"≤5.00"]
[30,"铅",null,"mg/L",9e-05,0.0003,0.00024,0.00088,0.00014,0.00138,0.00631,null,"≤0.10"]
[31,"镉",null,"mg/L",5e-05,0.0001,0.0001,7e-05,"ND",0.0001,0.0006,null,"≤0.01"]
[32,"镍",null,"mg/L",0.007,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","≤0.10"]
[34,"铍",null,"mg/L",4e-05,6e-05,6e-05,"ND","ND","ND","ND",null,"≤0.06"]
[35,"钡",null,"mg/L",0.01,0.06,0.09,0.03,0.03,0.03,0.03,null,"≤4.00"]
[36,"苯",null,"mg/L",0.0014,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","≤0.12"]
[37,"甲苯",null,"mg/L",0.0014,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤1.4"]
[38,"四氯化碳",null,"mg/L",0.0015,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤50.0"]
[39,"氯仿",null,"mg/L",0.0014,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.30"]
[40,"石油烃（C10～C40）",null,"mg/L",0.01,0.02,0.02,0.02,0.02,0.05,0.08,null,"≤1.2"]

{"sheet":"土壤监测","index":1,"n_rows":65,"n_cols":9,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,4,0],[2,1,2,2],[2,8,4,8],[3,1,3,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,0,5,8],[33,0,33,8],[45,0,45,8],[61,0,64,0],[61,1,61,8],[62,1,62,8],[63,1,63,8],[64,1,64,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州市环境卫生管理中心焚烧综合处置中心2025年年度土壤和地下水检测结果"]
["二、土壤检测结果"]
["检测项目","样品编号",null,"HJ2526150001","HJ2526150003","HJ2526150004","HJ2526150005","HJ2526150006","第二类用地筛选值"]
[null,"样品名称",null,"T0","T1","T2","T3","T4"]
[null,"单位","检出限"]
["挥发性有机物（VOCs）"]
["氯甲烷","mg/kg","1.0×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",37]
["氯乙烯","mg/kg","1.0×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",0.43]
["1,1-二氯乙烯","mg/kg","1.0×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",66]
["二氯甲烷","mg/kg","1.5×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",616]
["反式-1,2-二氯乙烯","mg/kg","1.4×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",54]
["1,1-二氯乙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",9]
["顺式-1,2-二氯乙烯","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",596]
["氯仿","mg/kg","1.1×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",0.9]
["1,1,1-三氯乙烷","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",840]
["四氯化碳","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",2.8]
["苯","mg/kg","1.9×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",4]
["1,2-二氯乙烷","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",5]
["三氯乙烯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",2.8]
["1,2-二氯丙烷","mg/kg","1.1×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",5]
["甲苯","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",1200]
["1,1,2-三氯乙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",2.8]
["四氯乙烯","mg/kg","1.4×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",53]
["氯苯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",270]
["1,1,1,2-四氯乙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",10]
["乙苯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",28]
["间/对-二甲苯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",570]
["邻-二甲苯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",640]
["苯乙烯","mg/kg","1.1×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",1290]
["1,1,2,2-四氯乙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",6.8]
["1,2,3-三氯丙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",0.5]
["1,4-二氯苯","mg/kg","1.5×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",20]
["1,2-二氯苯","mg/kg","1.5×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",560]
["半挥发性有机物（SVOCs）"]
["2-氯酚","mg/kg",0.06,"ND","ND","ND","ND","ND",2256]
["硝基苯","mg/kg",0.09,"ND","ND","ND","ND","ND",76]
["萘","mg/kg",0.09,"ND","ND","ND","ND","ND",70]
["苯并（b）荧蒽","mg/kg",0.2,"ND","ND","ND","ND","ND",15]
["苯并（k）荧蒽","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",151]
["苯并（a）芘","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",1.5]
["茚并（1,2,3-c,d)芘","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",15]
["二苯并（a,h）蒽","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",1.5]
["苯并（a)蒽","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",15]
["䓛","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",1293]
["苯胺","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",260]
["重金属及其他指标"]
["汞","mg/kg",0.002,0.124,0.107,0.232,0.161,0.223,38]
["砷","mg/kg",0.01,10.6,9.91,10.6,9.27,5.77,60]
["镉","mg/kg",0.01,0.109,0.194,0.287,0.554,0.077,65]
["pH值","无量纲","/",6.52,9.37,8.37,8.19,6.84,"/"]
["铍","mg/kg",0.03,3.36,2.56,3.11,2.59,2.48,29]
["铜","mg/kg",1,34,29,66,90,35,18000]
["锌","mg/kg",1,75,110,212,238,86,"500***"]
["铅","mg/kg",10,23,28,57,49,26,800]
["镍","mg/kg",3,34,33,25,46,23,900]
["铬","mg/kg",4,62,54,46,81,34,"350***"]
["六价铬","mg/kg",0.5,"ND","ND","ND","ND","ND",5.7]
["锡","mg/kg",1.22,"ND","ND",3.06,1.28,"ND","1×104*"]
["钡","mg/kg",1,577,621,639,653,659,"5460**"]
["石油烃（C10-C40）","mg/kg",6,9,21,16,171,39,4500]
["二噁英类","mg/kg","4.0×10-8","2.2×10-6","4.6×10-6","4.4×10-6","3.1×10-6","3.3×10-6","4×10-5"]
["备注","ND表示未检出；"]
[null,"*参照《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（江西省地方标准）（DB36/1282-2020）；"]
[null,"**参照《建设用地土壤污染风险筛选值》（河北省地方标准）（DB 13/T 5216-2022）第二类用地筛选值标准；"]
[null,"***《建设用地土壤污染风险筛选值》（江苏省地方标准） （DB32/T 4712-2024）。"]